	Cuestionario de cálculo de freno para Remolque de ejes separados
Enviar a: Brakecalculation.es@safholland.com
	
[image: ]

	Fabricante:      
Tipo de vehículo:       
	País de homologación:        
De conformidad con:         

	[bookmark: Kontrollkästchen15]|_|
	[image: ]
	Datos técnicos:
	Carga:
	Vacío:

	
	
	Peso total vehículo P:
	      kg
	      kg

	[bookmark: Kontrollkästchen17]|_|
	[image: ]
	Peso por eje PR 1:
Peso por eje PR 2:
Peso por eje PR 3:
Peso por eje PR 4:
Peso por eje PR 5:
Peso por eje PR 6:
Peso por eje PR 7:
	      kg
      kg
      kg
      kg
      kg
      kg
      kg
	      kg
      kg
      kg
      kg
      kg
      kg
      kg

	|_|
	[image: ]
	 peso en los ejes PR:
	      kg
	      kg

	
	
	Altura del centro de gravedad hR
	      mm
	      mm

	|_|
	[image: ]
	Distancia mín. l1: Distancia máx. l1:
	      mm
      mm
	      mm
      mm

	|_|
	[image: ]
	Distancia entre ejes:

2.- 3. Eje l2:
3.- 4. Eje l3:
4.- 5. Eje l4:
5.- 6. Eje l5:
6.- 7. Eje l6
	
      mm
      mm
      mm
      mm
      mm
	
      mm
      mm
      mm
      mm
      mm

	vmáx. [km/h] solo en caso de vehículos agrícolas:

|_| ≤25    |_| ≤30    |_| ≤40    |_| ≤ 60    |_| > 60
	mín. - máx. ER:                             mm /       mm

	Neumático, mín:      

Rdyn. /Rstat. (máx./ mín.):       mm /       mm

	Neumático, máx:      

Rdyn. /Rstat. (máx./ mín.):       mm /       mm

	
Sistema de freno de servicio con:

|_| EB+4.0  |_| EB+Gen3               S /       M
|_| ABS 4.0                                    S /       M
|_| U-ABS                                       S /       M
|_| sin ABS ni EBS

Válvulas adicionales:

[bookmark: Kontrollkästchen2]|_| TrCM / TrCM+    |_| TEM    |_| TEM+    |_| REV
[bookmark: Kontrollkästchen1][bookmark: Kontrollkästchen11]|_| ALB   |_| con válvula 3 posiciones

	Sistema de freno de parking:

|_| con actuadores de muelle en los ejes:      

Nº.:         Tipo:      

	
	ó sistema de freno de mano mecánico:

|_| de tipo manivela: Fabricante      

Tipo:      

Número de informe:      


	Ejes / Sistema de frenos:
	1. Eje:
	2. Eje:
	3. Eje:
	4. Eje:
	Actuador de freno:
Número por eje:

|_| 1      |_| 2


	Fabricante del eje / tipo del eje:
	     
	     
	     
	     
	

	Fabricante del freno / Tipo:
Nº informe. Ej. TDB-Nº.:
	     
     
	     
     
	     
     
	     
     
	Notas:

     


	Longitud palanca posible:
	     
	     
	     
	     
	

	Fabricante cámara de freno / 
- tipo
Nº informe. Ej. TDB-Nº.:
	     
     
	     
     
	     
     
	     
     
	

	Sistema de suspensión
	[bookmark: Kontrollkästchen3][bookmark: Kontrollkästchen4][bookmark: Kontrollkästchen5]|_|  Mecánica, suspensión balanceada durante el frenado.  |_| sí  |_| no          (VB o W/GW etc.)

Fabricante / Tipo:              Deflexión de ballesta, carga a vacío:  Δfs2       mm, Δfs1       mm

	
	[bookmark: Kontrollkästchen6]|_|  Neumática – presión diapres:           carga 1:       bar, vacío 1:       bar
                                                                 carga 2:       bar, vacío 2:       bar
Fabricante:       Tipo:      
[bookmark: Kontrollkästchen14]|_| Eje elevable(s):             |_| Eje auto direccional(es):      

	Contacto:      
	Fecha:      
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